**AUTEX Agro STOU 10W-30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Agro STOU 10W-30 je univerzálny traktorový olej vyrobený zo syntetického a hlboko rafinovaného minerálneho oleja s použitím vyváženého komplexného systému prísad, ktorý spĺňa požiadavky pre traktory (STOU). |
| **pOUžITIE** |  | * Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre John Deere Direct Drive, Powershift.
* AGCO (Fendt) Vario prevodovky
* Motory traktorov a samohybných poľnohospodárskych strojov pokiaľ je predpis výrobcu uvedený v zozname Výkonnostné úrovne, schválenia"
 |
| **vlastnosti**  **A výhody** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu | * Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka
 |
| Optimálne charakteristiky trenia | * Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia
 |
| Vynikajúca ochrana proti korózii | * Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti
 |
| Dobrá tepelná a oxidačná stálosť | * Netvoria sa usadeniny alebo kaly
* Spoľahlivá prevádzka, nízke prevádzkové náklady
 |
| Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti | * Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,880 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 68,6 |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 10,8 |
| Viskozitný index | 147 |
| Bod tuhnutia [°C] | -36 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 220 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 10W-30ACEA E3-96 Issue 4API CG-4API GL-4Ford ESN M2C159-B/CCaterpillar TO-2ZF TE-ML 06BZF TE-ML 06CZF TE-ML 07BAllison C-4John Deere JDM J20CJohn Deere JDM J27Massey-Ferguson M1145Massey-Ferguson M1144White-Farm Q-1826Eaton (Vickers) M-2950-SEaton (Vickers) I-280-S |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |