**AUTEX TECHNICKÝ lieh 96**

**POPIS:** Bezfarebná číra kvapalina, charakteristického slabého zápachu po etanole a je to roztok alkoholu, denaturačných činidiel a vody podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácií.

**POUŽITIE:** Prípravok určený na všeobecné použitie. Používa sa ako laboratórne činidlo, na

svietenie, odmasťovanie, čistenie, dezinfekciu, kúrenie a do liehových varičov.

**VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ**

**OPATRENIA:** Viď., Karta bezpečnostných údajov (AUTEX lieh technický 96%).

|  |  |
| --- | --- |
| PARAMETER | ŠPECIFIKÁCIA |
| Zápach | Typický liehový |
| pH | 5-9 |
| Teplota vzplanutia | 17°C |
| Teplota varu | 78°C |
| Hustota pri 20 °C | Cca. 0,78 -0,805 g/cm3 |
| Etanol(všeobecne denaturovaný) | <96% obj. |
| Demi voda | <0,002% obj |

**VLASTNOSTI:**

**BALENIE:** 500ml, 1L, 5L, 10L. Väčšie balenia podľa požiadavky zákazníka.

**SKLADOVANIE:** Skladovať v suchých a dobre vetrateľných priestoroch vo zvislej polohe Chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná skladovacia teplota +5 až -25°C.

**DOPRAVA:** Prepravovať v režime ADR.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 36 mesiacov od dátumu výroby.

**VÝROBCA:** AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, Slovakia.