**AUTEX ZIMNÝ OSTREKOVAČ - 30°C**

**POPIS:** Číra modrá kvapalina, charakteristického slabého zápachu po etanole. Roztok alkoholu, denaturačných činidiel, (podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácií), glykolu, tenzidu, farbiva a vonnej kompozície.

**POUŽITIE:** Zimná ekologická kvapalina do ostrekovačov, biologicky ľahko odbúrateľná a

slúži na odstránenie námrazy zo skiel automobilu. Obsahuje aktívne

ekologické látky s čistiacimi vlastnosťami. Dokonale odstraňuje všetky druhy

nečistôt zo skla automobilu.

**VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ**

**OPATRENIA:** Viď., Karta bezpečnostných údajov (AUTEX zimná zmes do ostrekovačov -20°C).

|  |  |
| --- | --- |
| PARAMETER | ŠPECIFIKÁCIA |
| Zápach | Typický liehový po citrusových plodoch |
| pH | 7-9 |
| Bod tuhnutia | -30°C |
| Teplota vzplanutia | Cca 20°C |
| Hustota pri 20 °C | 0,91- 0,933 g/cm3 |
| Etanol(všeobecne denaturovaný) | Min 47% obj. |
| Index lomu pri 20°C | 1,362 – 1,368 |
| Pomer riedenia s vodou 1:1 | -12 až -15°C |

**VLASTNOSTI:**

**BALENIE:** 1L, 3L, 5L,. Väčšie balenia podľa požiadavky zákazníka.

**SKLADOVANIE:** Skladovať v suchých a dobre vetrateľných priestoroch vo zvislej polohe Chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná skladovacia teplota +5 až -25°C.

**DOPRAVA:** V bežných krytých dopravných prostriedkoch.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 36 mesiacov od dátumu výroby.

**VÝROBCA:** AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, Slovakia.