**AUTEX LETNÝ OSTREKOVAČ**

**POPIS:** Letná kvapalina do ostrekovačov biologicky ľahko odbúrateľná. Obsahuje aktívne ekologické látky s čistiacimi vlastnosťami. Dokonale odstraňuje všetky druhy nečistôt zo skla automobilu.

**POUŽITIE*:***AUTEX letná zmes do ostrekovačov je čistiaca **NANO** kvapalina na čistenieskiel automobilov a svetlometov. **Nano častice** na povrchu skla znižujú priľnavosť vody a nečistôt. Dokonale odstraňuje hmyz, olej, prach a iné nečistoty a je vhodná aj pre polykarbonátové svetlomety. Zabraňuje tvorbe mastných škvŕn. Nespôsobuje lom svetla, nepoškodzuje lak automobilu, súčiastky z gúm a umelých hmôt. Ďalšie riedenie letnej kvapaliny do ostrekovačov AUTEX sa neodporúča, lebo sa môže znížiť čistiaca schopnosť kvapaliny a aktívne ekologické látky s čistiacimi vlastnosťami. Dokonale odstraňuje všetky druhy nečistôt zo skla automobilu.

**VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ**

**OPATRENIA:** Viď: Karta bezpečnostných údajov (AUTEX letná zmes do ostrekovačov).

|  |  |
| --- | --- |
| PARAMETER | ŠPECIFIKÁCIA |
| Zápach | Typický po citrusových plodoch |
| pH | 5-9 |
| Bod tuhnutia | -3°C |
| Hustota pri 15 °C  | Cca. 0,995 -0,998 g/cm3  |

 **VLASTNOSTI:**

**VZHĽAD:** Číra žltá kvapalina s vôňou.

**BALENIE:** 1L, 3L, 5L. Väčšie balenia podľa požiadavky zákazníka.

**SKLADOVANIE:** Skladovať v suchých a dobre vetrateľných priestoroch vo zvislej polohe Chráňte pred slnečným žiarením. Odporúčaná skladovacia teplota +5 až +25°C.

**DOPRAVA:** V bežných krytých dopravných prostriedkoch.

**ZÁRUČNÁ DOBA:** 36 mesiacov od dátumu výroby.

**VÝROBCA:** AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, 010 01 Žilina, Slovakia.